**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –**

**Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)**

**Zamawiający:**

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

**Przedmiot zapytania ofertowego:**

Wykonanie usługi polegającej na usunięciu przyczyn zalewania pomieszczeń znajdujących się pod tarasem budynku A na terenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Podleśnej 61

**Zakres usługi:**

1. Uciąglenie izolacji w obrębie stopnia wejściowego/wyjściowego na taras
2. Demontaż istniejących płytek tarasowych na podkładkach regulowanych z powierzchni około 2,50m² (z odłożeniem ich do ponownego montażu)
3. Usunięcie i utylizacja istniejącego stopnia betonowego pokrytego gresem (wymiary stopnia: 1,80m x 0,57m x 0,30m)
4. Wykonanie warstwy spadkowej w miejscu stopnia wejściowego/wyjściowego na taras ze szlichty cementowej grubości min. 5 cm na powierzchni około 1,5m²
5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej – membrana EPDM - (na warstwie spadkowej) wraz z połączeniem jej z istniejącą izolacją tarasu w ilości około 2,40m²
6. Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej (na ścianie) wraz z połączeniem jej z istniejącą izolacją w ilości około 0,75m²
7. Odtworzenie stopnia betonowego wejściowego/wyjściowego na taras

- podcięcie elewacji na głębokość około 2,5cm (wnęka na cokół) na długości około 2mb i wysokości 10cm wraz z wykończeniem podcięcia (siatka + klej)

- wykonanie stopnia betonowego (beton min. C20/25) o wymiarach wymiary stopnia (szerokość, długość, wysokość: 1,77m x 0,57m x 0,30m)

- wykonanie izolacji podpłytkowej poziomej i pionowej w ilości około 1,90m² wraz z wklejeniem taśmy narożnikowej na styku z elewacją i progiem drzwi w ilości około 3mb

- ułożenie płytek gresowych na całej powierzchni poziomej i pionowej stopnia (gres mrozoodporny, antypoślizgowy, pierwszy rząd płytek – ryflowany, wymiary płytek 30x30cm lub zbliżone), kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym

- fugowanie płytek – kolor fugi zbliżony do koloru płytek

- silikonowanie płytek na styku: płytka poziom/cokół, cokół/elewacja, płytka/ościeżnica drzwi (odcięcie silikonu po elewacji wykonać po taśmie malarskiej), kolor silikonu zbliżony do koloru płytek

1. Ułożenie płytek tarasowych na podkładkach regulowanych (z wykorzystaniem płytek i podkładek z wcześniejszego demontażu) wraz z ich docięciem przy styku z płytkami gresowymi
2. Uciąglenie izolacji słupków barierki tarasowej w miejscu ich styku z izolacją przeciwwodną tarasu (13 słupków o średnicy 4cm)
3. Usunięcie żwiru z koryta w miejscu pionowego słupka barierki (z odłożeniem żwiru do późniejszego ponownego montażu)
4. Wycięcie dna koryta z blachy wokół słupka barierki (otwór o średnicy min. 15cm). Uwaga: podczas wycinania dna koryta istniejąca izolacja nie może zostać uszkodzona
5. Uciąglenie izolacji na styku słupek barierki/izolacja pozioma w ilości 13 szt. (membrana EPDM)
6. Uzupełnienie żwiru w korycie

**Miejsce wykonania usługi:**

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

**Termin realizacji:**

12 tygodni od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia

**Proponowana cena oferty:**

Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego, w tym w szczególności: koszty przejazdów, zakupu materiałów, robocizny, pracy sprzętu i inne niezbędne czynności potrzebne do realizacji zamówienia, ewentualny zysk Wykonawcy oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z nieruchomością i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.

Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT w następującej formie:

*„Oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego za kwotę ryczałtową: ……. zł netto, słownie………………………….zł netto, w tym wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego:…………….zł netto, słowne…………………. zł netto.,*

*Podatek Vat:……………………………zł, słownie…………………………..zł*

*Cena brutto:…………………….. zł, słownie………………………………..z*

**Wymagania:**

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

**Płatność faktury:**

Płatność dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru usługi, przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

**Kryteria oceny oferty:**

Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

**Warunki gwarancji:**

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

**Kontakt:**

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

p. Arkadiusz Lipka, e-mail arkadiusz.lipka@imgw.pl  tel. 517 038 799

**Wizja lokalna:**

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu dokonania oględzin zakresu usługi.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z P. Arkadiusz Lipka, e-mail arkadiusz.lipka@imgw.pl  tel. 517 038 799

**Termin składania ofert:**

Oferty prosimy składać do dnia **9 lipca 2020r.** do godziny 15:00na adres e-mail: arkadiusz.lipka@imgw.pl

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 - zdjęcie stanu istniejącego

Załącznik nr 3 - zdjęcie stanu istniejącego

Załącznik nr 4 - zdjęcie stanu istniejącego

Załącznik nr 5 - zdjęcie stanu istniejącego