										                              Załącznik nr 4 
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej infrastruktury obejmującej:
1. Przygotowanie podłoża z kostki brukowej pod wiatę edukacyjną.
2. Dostawę i montaż drewnianej wiaty edukacyjnej.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej do wiaty wraz z gniazdami hermetycznymi.
4. Dostawę i montaż stelaża pod tablicę informacyjną.
5. Wykonanie wszystkich robót ziemnych, fundamentowych, montażowych i wykończeniowych niezbędnych do uzyskania kompletnego obiektu.
6. Doprowadzenie ścieżki utwardzonej do wiaty oraz furtki ogródka meteorologicznego. 

2. Podłoże z kostki brukowej
2.1 Wymiary
Powierzchnia utwardzona:
· dostosowana do wymiarów oferowanej wiaty (32-34,5 m2).
· wykraczająca min. 10 cm poza obrys słupów konstrukcyjnych. 
2.2 Konstrukcja nawierzchni
Od góry:
Warstwa 1 – kostka brukowa
· kostka betonowa grubości 8 cm,
· klasa min. C30/37,
· nasiąkliwość ≤ 5%,
· odporność na zamrażanie i rozmrażanie zgodnie z PN-EN 1338.
Warstwa 2 – podsypka
· piaskowo-cementowa 4:1,
· grubość po zagęszczeniu 3–5 cm.
Warstwa 3 – podbudowa zasadnicza
· kruszywo łamane 0/31,5 mm,
· grubość po zagęszczeniu min. 20 cm.
2.3 Wymagania zagęszczenia
Podłoże gruntowe:
· wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,00 wg PN-S-02205,
· moduł odkształcenia wtórny Ev2 ≥ 80 MPa.
Podbudowa:
· zagęszczenie min. 98% zmodyfikowanej próby Proctora,
· Ev2 ≥ 120 MPa.
Różnica poziomów nawierzchni po wykonaniu:
· ±5 mm na łacie 2 m.
2.4 Obrzeża
· obrzeże betonowe 8 × 30 x 100 cm,
· osadzone na ławie betonowej C16/20,
· opór boczny z betonu min. 10 cm.
2.5 Ścieżka komunikacyjna do wiaty i furtki ogrodzenia
Zakres
Należy wykonać ścieżkę komunikacyjną łączącą furtkę ogrodzenia z wiatą edukacyjną i istniejącym chodnikiem.
Parametry podstawowe
· długość ścieżki: około 45 m,
· szerokość użytkowa: 1 m,
· przebieg ścieżki należy dostosować do lokalizacji wiaty i furtki,
· dopuszczalne odchylenie szerokości: ±5%.
Konstrukcja nawierzchni
Od góry:
Warstwa 1 – nawierzchnia mineralna
· kruszywo naturalne lub łamane stabilizowane mechanicznie,
· frakcja 0–8 mm lub 0–16 mm,
· grubość po zagęszczeniu minimum 5 cm,
· kolor naturalny, w odcieniach szarości.
Warstwa 2 – warstwa nośna
· kruszywo łamane 0/31,5 mm,
· grubość po zagęszczeniu minimum 15 cm.
Obrzeża
· obrzeża betonowe o wymiarach minimum 8 × 30 x 100 cm,
· kolor szary naturalny,
· osadzone na ławie betonowej z betonu klasy minimum C16/20,
· obrzeża należy montować po obu stronach ścieżki,
Wymagania wykonawcze
· ścieżkę należy wykonać ze spadkiem poprzecznym 1–2% zapewniającym odpływ wód opadowych na tereny zielone,
· nawierzchnia po zagęszczeniu powinna być równa, stabilna i pozbawiona kolein,
· różnica poziomów nawierzchni nie może przekraczać ±10 mm na długości 2 m łaty kontrolnej,
· wszystkie warstwy konstrukcyjne należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00 wg PN-S-02205,
· nawierzchnia ma zapewniać komfortowe dojście piesze do wiaty.

3. Wiata edukacyjna
3.1 Wymiary
	Parametr
	Wymaganie

	Szerokość
	4m  tolerancja +/- 20cm

	Długość
	8m tolerancja +/- 20cm

	Wysokość do kalenicy
	3,0–3,5m


3.2 Konstrukcja drewniana
Drewno:
· sosnowe lub świerkowe klasy minimum C24,
· wilgotność ≤ 18%,
· strugane czterostronnie,
· fazowane krawędzie.
Minimalne przekroje:
Słupy
· 160×160 mm lub Ø160 mm.
Belki oczepowe
· min. 80×200 mm.
Krokwie
· min. 80×140 mm.
3.3 Zabezpieczenie drewna
Drewno należy zabezpieczyć:
· metodą ciśnieniową/zanurzeniową/malowaną,
· impregnatem klasy użytkowania UC3,
· wykończenie lazurą ochronną w kolorze dębowym,
· powłoka odporna na UV, wilgoć i rozwój grzybów. 

4. Fundamenty i mocowanie wiaty
Fundamenty pod słupy wiaty należy wykonać jako żelbetowe stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25 
o wymiarach nie mniejszych niż 40×40×100 cm, posadowione poniżej głębokości przemarzania gruntu. 
Po związaniu betonu należy zamontować stalowe uchwyty słupowe regulowane typu H lub U wykonane ze stali S235, zabezpieczone ocynkiem ogniowym. Uchwyty należy mocować za pomocą prętów gwintowanych M16 osadzonych na kotwie chemicznej w wywierconych otworach. Drewno konstrukcyjne nie może mieć bezpośredniego kontaktu 
z betonem. Wymagana minimalna szczelina wentylacyjna pomiędzy fundamentem a słupem wynosi 50 mm. Rozwiązanie musi umożliwiać późniejszy demontaż i wymianę elementów konstrukcyjnych bez ingerencji 
w fundamenty.
4.1 Fundamenty
Pod każdym słupem wiaty:
· stopa fundamentowa żelbetowa C20/25 (B25),
· wymiary minimalne: 40 × 40 × 100 cm,
· posadowienie poniżej strefy przemarzania,
· górna powierzchnia fundamentu maksymalnie 3 cm ponad poziom kostki,
· zbrojenie 4 × pręt Ø12 mm,
· strzemiona Ø6 mm co 25 cm.
Dla wiaty o długości ok. 8 m zaleca się:
· 6 słupów konstrukcyjnych,
· 6 niezależnych fundamentów.
Kotwienie
Po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości:
· wiercenie otworów Ø18 mm,
· głębokość wiercenia min. 180 mm,
· oczyszczenie otworu szczotką i sprężonym powietrzem,
· osadzenie adekwatnej podstawy słupa na żywicy iniekcyjnej,
· minimalna głębokość zakotwienia 160 mm.
Przykładowe żywice:
· Hilti HIT-HY 200,
· Fischer FIS V Plus,
· Rawlplug R-KEM II.

Uchwyty słupów
Rekomendowane:
Typ H regulowany
· stal konstrukcyjna S235,
· ocynk ogniowy,
· grubość blachy minimum 4 mm,
· regulacja wysokości 50–150 mm.

lub
Typ U regulowany
· stal S235,
· ocynk ogniowy,
· grubość minimum 4 mm.
Wymagania
· szerokość dopasowana do słupa 160 × 160 mm,
· odporność korozyjna klasy C3.
Między dolną powierzchnią drewna a fundamentem należy zachować:
· prześwit minimum 50 mm,
· zalecany prześwit 80–100 mm.

5. Dach
Konstrukcja
· pełne deskowanie z desek 20 mm,
· szczelina wentylacyjna,
· membrana bitumiczna,
Pokrycie
· gont bitumiczny,
· kolor ciemnozielony,
· odporność na promieniowanie UV.
Nachylenie połaci
· 20–35°.
5.1 Orynnowanie i odprowadzenie wód opadowych: 
· Wiata musi być wyposażona w kompletny system rynnowy dostosowany do powierzchni dachu oraz lokalnych warunków opadowych.
· Rynny, rury spustowe oraz elementy mocujące należy wykonać z PVC odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne lub z materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach użytkowych.
· Minimalny przekrój rynien: 75 mm.
· Minimalna średnica rur spustowych: 75 mm.
· Kolorystyka orynnowania powinna być spójna z kolorystyką pokrycia dachowego i konstrukcji wiaty.
Sposób odprowadzenia wód opadowych
· Wody opadowe z rynien należy odprowadzać grawitacyjnie za pomocą rur spustowych.
· Wyloty rur spustowych należy zlokalizować poza utwardzoną nawierzchnią lub odprowadzić na grunt w sposób zapobiegający rozmywaniu terenu.
· Woda opadowa nie może powodować podmywania fundamentów, słupów konstrukcyjnych, nawierzchni z kostki brukowej ani ścieżki komunikacyjnej.
· Miejsca zrzutu wody należy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 1 m od fundamentów.
· Rozwiązanie musi zapewniać skuteczne odprowadzenie wód opadowych oraz eliminować ryzyko długotrwałego zawilgocenia elementów drewnianych.
Wymagania montażowe
· Rynny należy montować ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku rur spustowych.
· Uchwyty rynnowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
· Wszystkie połączenia systemu rynnowego muszą zapewniać szczelność oraz odporność na obciążenia od śniegu i wiatru.

6. Wyposażenie
Ławostoły - 3 sztuki.
Trzy ławostoły drewniane o konstrukcji masywnej, przeznaczone dla minimum sześciu użytkowników każdy. Wymiary pojedynczego ławostołu: długość 2000 mm ±5%, szerokość całkowita 1650 mm ±5%, wysokość blatu 760 mm ±20 mm, szerokość blatu minimum 750 mm. Konstrukcję należy wykonać z drewna klasy minimum C24 impregnowanego w kolorze dębowym, zgodnym z wykończeniem wiaty. Łączna liczba miejsc siedzących nie może być mniejsza niż 18.
Konstrukcja:
· drewno impregnowane,
Zalecane wymiary jednego ławostołu
Długość całkowita: 2000 mm
Szerokość całkowita: 1650 mm
Wysokość blatu: 760 mm
Szerokość blatu: 750 mm
Grubość blatu: minimum 40 mm
Wysokość siedziska: 450 mm
Szerokość siedziska: 300 mm
Długość ławki: 2000 mm
Odległość między siedziskami: ok. 1050 mm



Konstrukcja
Elementy drewniane
Drewno:
· sosna lub świerk,
· klasa minimum C24,
· wilgotność ≤18%,
· impregnowane ciśnieniowo lub zanurzeniowo,
· wszystkie elementy ławostołów fazowane na półokrągło,
· wykończenie identyczne jak konstrukcja wiaty (kolor dębowy). 
Zalecane przekroje
Nogi: min. 90 × 90 mm.
Belki nośne: min. 45 × 145 mm.
Deski blatu: min. 40 × 145 mm.
Deski siedzisk: min. 40 × 120 mm.
Stężenia: min. 45 × 95 mm.

Tablica kredowa
· szerokość 2–3 m,
· wysokość 1–1,5 m,
· powierzchnia odporna na warunki atmosferyczne,
· rama drewniana,
· zamontowana na stałe w konstrukcji wiaty na jej węższym boku.
Kosz
· pojemność wkładu 60–80 l,
· wkład stalowy ocynkowany,
· obudowa drewniana zgodna kolorystycznie z wiatą,
· trwale zamocowany do podłoża. 
7. Instalacja elektryczna
7.1 Założenia
Instalacja przeznaczona do:
· 2 gniazd zewnętrznych, zamontowane na jednej z słupów konstrukcyjnych wiaty,
· zasilanie 230 V AC.
Zasilanie zostanie doprowadzone do granicy wiaty przez Zamawiającego.
7.2 Gniazda
Gniazda zewnętrzne
· 2 szt.
· 230 V / 16 A.
· IP66/IP69.
· klapka przezroczysta.
· odporność UV.
Lokalizacja:
· w pobliżu tablicy kredowej 
Montaż:
· na słupie konstrukcyjnym.
8. Stelaż pod tablicę informacyjną
Konstrukcja
Dwa słupy:
· średnica 10–15 cm,
· drewno klasy C24,
· impregnacja identyczna jak dla wiaty. 
Fundamenty:
· beton C20/25,
· wymiary min. 40×40×80 cm.
Mocowanie
Analogicznie jak dla wiaty:
· stalowe uchwyty słupa,
· ocynk ogniowy.

9. Odbiory i wymagania jakościowe
Wykonawca przed odbiorem końcowym zobowiązany jest przedstawić:
· deklaracje właściwości użytkowych kostki brukowej,
· certyfikat drewna konstrukcyjnego C24,
Roboty należy wykonać zgodnie z zapisami prawa oraz wskazanymi warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
…………………………………………………			………………………………………..
                    miejscowość, data 					pieczątka i podpis Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
