Załącznik nr 4
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa i montaż fundamentu dedykowanego pod maszty o wysokości 15 m:
· fundament żelbetowy (wymiary minimalne 0,4x0,4x1,6 m) wyposażony w kotwy umożliwiające mocowanie masztu wiatromierza, wykonany z betonu zbrojonego C16/20 (B20) z odpowiednimi otworami do wprowadzenia peszla karbowanego (np. AROT)                               o średnicy minimum 50 mm,
· elementy stalowe fundamentu (kotwy, śruby, elementy złączne) zabezpieczone poprzez cynkowanie.
2. Dostawa i montaż składanego masztu rurowego o wysokości 15 m wraz z wysięgnikiem wiatromierza oraz iglicą odgromową.
Dane techniczne masztu:
· słup o pokroju zbieżnego ostrosłupa, o przekroju ośmiokąta lub sześciokąta foremnego, wykonany z blachy stalowej, przystosowany do zamocowania na fundamencie prefabrykowanym,
· górny segment słupa z demontowanym ramieniem przeciwwagi przykręcanym za pomocą śrub i nakrętek, opuszczany ręcznie, poprzez mechanizm z linką stalową,
· mechanizm opuszczania (zamontowany na pokrywie wnęki) chowany we wnęce słupa, powinien posiadać zdejmowaną korbę z zabezpieczeniem przed niezamierzonym wysunięciem korby, oraz zabezpieczenie przed niezamierzonym odwinięciem linki stalowej z blokadą szpuli, oraz powinien być wyposażony w blokadę położenia pokrywy                                           z mechanizmem podczas opuszczania górnego segmentu słupa,
· wysięgnik poprzeczny, poziomy z rejkami o długości ramienia: 110 cm każda, rozmieszczonymi symetrycznie po obu stronach słupa, wykonanych z kształtownika stalowego ocynkowanego o przekroju kwadratowym 40 mm x 40 mm x 2 mm z możliwością demontażu ze słupa, razem z demontowalną iglicą odgromową, o długości min 150 cm                        i średnicy min 16 mm,
· śruby mocujące słup do fundamentu powinny posiadać plastikowe kołpaki ochronne,
· słup powinien posiadać uchwyty (3szt) do zainstalowania odciągów umiejscowione na górnym segmencie słupa,
· górny segment słupa musi mieć możliwość obniżania do wysokości około 150 cm nad gruntem,
· górny i dolny segment słupa musi być połączony przewodem uziemiającym – żółto-zielonym,
· konstrukcja masztu powinna umożliwić prowadzenie przewodów sygnałowych we wnętrzu masztu,
· w górnej części słupa otwory techniczne umożliwiające wyprowadzenie kabli zasilających aparaturę pomiarową zlokalizowaną na rejkach,
· wszelkie elementy metalowe masztu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.
Wymiary masztu*:
· wysokość – 15 m
· 7,8m>H1>7,5m
· 7,5m>H2>7,2m
· 340 kg >masa> 320 kg
· kąt łamania min. 130˚
· dopuszczalna minimalna masa aparatury 30 kg
*Szkic poglądowy masztu łamanego stanowi załącznik 5
3. Przekazanie Zamawiającemu Protokołu pomiaru pionowości masztu.
4. Przekazanie Zamawiającemu Instrukcji użytkowania masztu.
