Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)					
Remont wjazdowej bramy przesuwnej oraz furtki wraz z pracami towarzyszącymi
1. Szczegółowy zakres prac do wykonania
A. Roboty w zakresie bramy przesuwnej i automatyki
1. Demontaż i montaż nowych wózków bramowych:
0. Demontaż zużytych zespołów wózków jezdnych.
0. Dostawa i montaż nowych wózków jezdnych (regulowanych) dostosowanych do profilu prowadzącego bramy oraz jej ciężaru i wymiarów.
1. Wymiana i montaż słupka:
0. Demontaż/przygotowanie miejsca pod montaż nowego słupka (prowadzącego lub dojazdowego – zależnie od potrzeb konstrukcyjnych).
0. Osadzenie i wypoziomowanie nowego słupka stalowego, zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynk + malowanie proszkowe).
1. Dostawa i montaż automatyki bramy (napędu):
0. Dostawa i montaż fabrycznie nowego napędu elektrycznego przeznaczonego do bram przesuwnych o odpowiedniej mocy i sprawności (dostosowanego do masy bramy i częstotliwości użytkowania).
0. Wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych, regulacja wyłączników krańcowych oraz wyregulowanie siły przeciążeniowej.
1. Montaż listwy zębatej:
0. Dostawa i montaż nowej listwy zębatej (stalowej lub ze wzmocnionego tworzywa 
z rdzeniem stalowym) na całej długości krawędzi jezdnej bramy.
0. Precyzyjne ustawienie luzu między kołem zębatym napędu a listwą.
B. Roboty w zakresie furtki (bramki)
1. Wymiana zawiasów:
0. Demontaż starych zawiasów furtki.
0. Montaż nowych zawiasów (regulowanych, dopasowanych do ciężaru i konstrukcji furtki) zapewniających płynne i bezoporowe otwieranie/zamykanie.
1. Wymiana/montaż zaczepu:
0. Demontaż uszkodzonego zaczepu.
0. Montaż nowego zaczepu furtki ze stali nierdzewnej lub zabezpieczonego antykorozyjnie, zapewniającego prawidłowe ryglowanie skrzydła.
C. Roboty brukarskie
1. Przełożenie i wyrównanie kostki brukowej (10m2):
0. Ręczny demontaż istniejącej nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 10m2 
w rejonie strefy wjazdowej/pracy bramy.
0. Korytowanie i przygotowanie/uzupełnienie podsypki cementowo-piaskowej lub 
z kruszywa z zagęszczeniem mechanicznym.
0. Ponowne ułożenie kostki brukowej z zachowaniem spadków i profilu terenu.
0. Wypełnienie spoin piaskiem płukanym i zagęszczenie nawierzchni zagęszczarką płytową z osłoną elastomerową.
2. Wymagania techniczne i materiałowe
· Jakość materiałów: Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub znaki CE.
· Zabezpieczenie antykorozyjne: Elementy stalowe (słupek, elementy mocujące) muszą posiadać trwałe zabezpieczenie antykorozyjne (np. cynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe).
· Bezpieczeństwo: Zainstalowany zestaw automatyki musi spełniać normy bezpieczeństwa użytkowania (m.in. zatrzymanie/odwrócenie ruchu w przypadku napotkania przeszkody).
3. Obowiązki Wykonawcy
1. Zabezpieczenie terenu prowadzenia robót na czas ich trwania.
1. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz utylizacja zdemontowanych elementów i odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
1. Przeprowadzenie uruchomienia próbnego, regulacji oraz przeszkolenie Zamawiającego                 z zakresu obsługi i konserwacji napędu.
1. Przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi w języku polskim oraz kart gwarancyjnych.
4 . Gwarancja i odbiór
· Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia i podzespoły.
· Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest bezusterkowe uruchomienie automatyki bramy, prawidłowe działanie furtki oraz należyte wykonanie nawierzchni brukarskiej.
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