				

	                                                                                                                       
	                                                                                        
									                  Załącznik nr 4
			                             Opis przedmiotu zamieniania
Część 1 zamówienia:

Wykonanie hydroizolacji wokół budynku o długości około 60 mb.
- dostawę niezbędnych materiałów, styrodur, folia kubełkowa, materiały hydroizolacyjne i rury drenażowe, geowłóknina i inne 
- usunięcie warstwy ziemi
- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej,
- wykonanie warstwy termoizolacyjnej
 - ułożenie drenażu opaskowego z odpowiednim spadem
- wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego,
- zagęszczenie terenu
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
- wykonanie studni drenażowej w narożniku budynku

Rekonstrukcja nawierzchni 
- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm,
- odtworzenie istniejącej opaski wokół budynku z kostki brukowej wraz z obrzeżami

Szczegółowy schemat zakresu robót .


Wymiana końcowego odcinka rur spustowych żeliwnych wraz z odprowadzeniem 
Wymiana rur spustowych odprowadzających wodę z rynien
- wymiana rur żeliwnych na rury PCV 
- montaż kratek rewizyjnych 
- odprowadzenie rur spustowych do istniejącego odpływu 
- poprawa ubytków w elewacji powstałych po usunięciu rur spustowych







Lokalizacja przedmiotu zamówienia.









Część 2 zamówienia:
Naprawa komina i kominków 
Naprawa ubytków i spękań komina głównego
- uzupełnienie ubytków w czapie komina
- naprawa spękań tynku na kominie głównym i kominkach
- wmontowanie dodatkowych 2 klamer/stopni na kominie głównym
- wzmocnienie klejem i siatką komina głównego
- pomalowanie farbą elewacyjną / tynkiem komina głównego i pozostałych kominków tym samym kolorem
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