Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

DANE TECHNICZNE POMIESZCZENIA 0.06
- POWIERZCHNIA PODŁOGI 13.12M2
- WYSOKOŚĆ 3,3M DO SUFITU PŁASKIEGO 
- WYSOKOŚĆ W STREFIE PRZYOKIENNEJ 4,3M
- KUBATURA 46,5M3
- SUFIT PODWIESZANY NAD STANOWISKIEM H= 3,3M
- STROP ŻELBETOWY H=4,45M
- BRAK CZERPNI
- BRAK WENTYLACJI
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Rysunek 1 RZUT POMIESZCZENIA Z ZAZNACZONYMI STALOWYMI KOMINAMI WENTYLACYJNYMI (OMYŁKOWO WRYSOWANE JAKO OKRĘGI) I Z WRYSOWANĄ NA ZIELONO TRASĄ CZERPNI POWIETRZA
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Rysunek 2 PRZEKRÓJ POMIESZCZENIA
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Rysunek 3 WSKAZANE KANAŁY WENTYLACYJNE WYPROWADZONE NA DACH
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Rysunek 4 RZUT DACHU
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Rysunek 5 ZAKOŃCZENIA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH
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Rysunek 6 ZAKOŃCZENIA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH




[image: ]
Rysunek 7 PRZEKRÓJ NOŚNEGO SUFITU PODWIESZANEGO NAD TUNELEM AERODYNAMICZNYM
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Rysunek 8 FOTO Z PRZESTRZENI NAD SUFITEM NOŚNYM
Opracował: Rafał Łosak tel. 605-569-966, e-mail: rafal.losak@imgw.pl
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