Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

                                                                     Część 1 zamówienia
Trzymadło do czujnika temperatury i wilgotności typu HMP 155 i PT 100 umieszczonego w klatce meteorologicznej. 

100 sztuk.

Przykładowe rozwiązanie techniczne pokazane jest na poniższym rysunku 
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