Załącznik nr 1C do SIWZ

Oznaczenie sprawy: AZ-262-33/2018

**Specyfikacja Techniczna - Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Informacje dodatkowe – nazwa specyfikacji** |
|  | Konwerter ADAM | 2 | Specyfikacja „Konwerter” |

**Poz. nr 1 z tabeli**

**Wymagania dla przedmiotu zamówienia Konwerter – Specyfikacja „Konwerter\_ADAM”**

Zamawiający wymaga spełnienia poniższych warunków:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis techniczny (Konwerter ADAM-4571** (do ceilometru) | **Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model oferowanego produktu** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Serwer 1 portu szeregowego: | |  |  |  | | | • | Interfejs sieciowy: 10/100Mbps (RJ-45) | | |  | | | • | Interfejsy szeregowe: | |  |  | | | - ADAM-4571: 1 x RS-232/422/485 (konfigurowalny) | | | |  | | | - ADAM-4571L: 1 x RS-232 | |  |  |  | | | • | Praca w trybie: Virtual COM, TCP Serwer/Client, UDP Serwer/Client, Peer to Peer | | | | | | | | | • | Multi-access - jednoczesny dostęp 5 hostów do jednego portu COM | | | | | | | | • | Client mode - do 16 hostów TCP przypisanych do portu RS | | | | | | | • | Auto re-connection - funkcja ponownego nawiązywania połączenia | | | | | | | | • | Ochrona ESD do 15kV na portach COM | | |  | | | • | Prędkość transmisji: do 921kbps | | |  | | | • | Złącze interfejsu szeregowego: DB-9 męski | | | | | • | Konfiguracja i mapowanie portów szeregowych poprzez "Advantech Serial Device Server Configuration Utility" | | | | | | | | | | • | Wspierane systemy operacyjne: Win10 / Win2000 / Win2008R2 / Win7 / Win8 / Win8.1 / WinServer2012 / WinVista / WinXP w wersji 32 i 64 bit | | | | | | | | | | | • | Zasilanie: 10÷30VDC |  |  |  | | | • | Pobór mocy: 1.5W |  |  |  | | |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | Model: ……….  Nazwa producenta ……….. |

Oświadczam, że oferowane akcesoria komputerowe są fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 roku.

Akcesoria komputerowe zostaną dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych wraz z odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami, dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim, jeżeli wersja angielska jest wersją oryginalną, w formie papierowej i elektronicznej oraz innymi niezbędnymi instrukcjami i gwarancjami wydanymi przez producenta oraz Wykonawcę.

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………… | ………………………………………………… |
| *miejscowość i data* | *podpis Wykonawcy lub osoby upowa*ż*nionej* |