Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

                                                                     Część 1 zamówienia
Trzymadło do czujnika temperatury i wilgotności typu HMP 155 i PT 100 umieszczonego w klatce meteorologicznej. 

150 sztuk.

Przykładowe rozwiązanie techniczne pokazane jest na poniższym rysunku 
[image: ]


                                                                     Część 2 zamówienia

Trzymadło do czujnika temperatury i termometru minimalnego przy powierzchni gruntu.

120 sztuk

Trzymadło musi współpracować z termometrem wykonanym zgodnie z normą BN-7/5531-08. Przybliżone wymiary termometru: długość 310mm, średnica 19mm.
Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne przedstawione jest na poniższym zdjęciu:
[image: Obraz zawierający podłoże, zewnętrzne, ławka

Opis wygenerowany automatycznie]

Trzymadło musi umożliwiać:
a) Poziome zamocowanie termometru minimalnego,
b) Wysokość zbiorniczka termometru minimalnego i czujnika PT100 muszą być na tej samej wysokości,
c) Osłona radiacyjna musi zacieniać cały termometr i czujnik,
d) Osłona radiacyjna musi być w kolorze białym,
e) Trzymadło musi zapewniać możliwość założenia / demontażu osłony radiacyjnej bez użycia narzędzi,
f) Trzymadło musi umożliwiać regulację wysokości termometrów w zakresie 5-100 cm nad gruntem.


                                                                     Część 3 zamówienia

Trzymadło do czujnika temperatury.

120 sztuk


Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne przedstawiono na dwóch poniższych zdjęciach
[image: ]
[image: ]

Trzymadło musi zapewniać umieszczenie czujnika temperatury PT100 na wysokości 5 cm nad gruntem. 
Trzymadło musi zapewniać możliwość założenia i demontażu osłony zacieniającej czujnik. Osłona zacieniająca musi być możliwa do montażu/demontażu z użyciem podstawowych narzędzi ręcznych  (klucz płaski, wkrętak) lub bez narzędzi. Użytkownik nie przewiduje codziennego zakładania 
i demontażu osłony.
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