				

	                                                                                                                       
	                                                                                        



										          Załącznik nr 4
			                    Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie prac budowlanych na stacji SHM Lesko – remont schodów wejściowych


 Zakres prac obejmuje:
- Skucie istniejących schodów,
- Utylizację materiału rozbiórkowego,
- Przygotowanie terenu pod ułożenie bloków schodowych, palisady i płyt betonowych,
- Wykonanie podbudowy,
- Ułożenie palisady (kolor szary, minimalna klasa betonu C 30/37) dł. Około 4 mb.,
- Ułożenie płyt betonowych (kolor szary, odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających Klasa 3, Odporność na ścieranie Klasa 4) około 6m2,  
- Ułożenie gotowych prefabrykatów bloków schodowych (kolor szary, minimalna klasa betonu C 30/37),
- Montaż bariery chromoniklowej dł. Około 4 mb. Wys. 110-120cm,
- Uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac,

Dokumentacja fotograficzna poniżaj.
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	                  miejscowość i data
	(imię, nazwisko, podpis, pieczęć Wykonawcy)















Rysunek 1. Schody wejściowe














Rysunek 2. Schody wejściowe













Rysunek 3. Schody wejściowe


image1.jpeg
[N, Pl [/ AR





image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg
T.+48 22569 4100 | F. +48 2283418 01 | E.imgw@imgw.pl | W. www.imgw.pl
01-673 Warszawa, ul. Podlesna 61

METEO
IMGW-PIB

meteo.imgw.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Painistwowy Instytut Badawczy
Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute

Regon: 000080507 | NIP: 525-000-88-09 Serwis pogodowy IMGW-PIB




