                                                                       Załącznik nr 4 

                                                                       Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres prac:
Część 1: malowanie ścian , kasetonów sufitowych, montaż lamp do kasetonów
1. zabezpieczenie folią i taśmą mebli, okien ,drzwi,
2. przygotowanie ścian  (uzupełnienie ubytków, gruntowanie),
3.  czyszczenie,odtłuszczanie i malowanie konstrukcji  szkieletowych sufitu,
4. malowanie kasetonów sufitowych,
5. demontaż i montaż  4 szt. lamp na lampy LED,
6. dwukrotne malowanie ścian farbą kryjącą odporną na ścieranie  o właściwościach nie gorszych niż farba Flugger, która użyta jest w pozostałej części pomieszczenia (farbę dostarcza Wykonawca).

Część 2: Wymiana podłogi
1. demontaż i ponowny montaż zabudowy kaloryferów,
2. demontaż i utylizacja starych paneli i listew przypodłogowych,
3. przygotowanie i wyrównanie podłoża (izolacja z folii polietylenowej),
4. Montaż podkładu pod panele oraz nowych paneli podłogowych wodoodpornych klasy ścieralności  AC6 (panele dostarcza Wykonawca),
5. Montaż listew przypodłogowych i progowych.

Część 3: Sprzątanie
Uporządkowanie miejsca pracy i wywóz odpadów poremontowych

