Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Lista stacji radarowych

Stacja radarowa ”LEGIONOWO” w miejscowości Legionowo  gm. Legionowo.
a) 1 szt. gaśnica śniegowa 5kg GS-5x BC/X (agregat), 
b) 2 szt. urządzenie gaśnicze GSE-2x (pomieszczenie aparaturowe 1 szt., UPS – 1 szt.), 
c) 3 szt. gaśnica proszkowa 6kg GP ABC (budynek u podstawy wieży radarowej 2 szt. oraz pomieszczenie aparaturowe 1 szt.)
Nazwa i model centrali: POLON ALFA 4100
Optyczna czujka dymu  DUR – 4043 – 20 szt.
Czujka optyczna uniwersalna DUR-4043 ze wskaźnikiem zadziałania – 9 szt.
Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M – 8 szt.
Sygnalizator akustyczny SAW-6102 – 10 szt.
Zasysający detektor dymu FLX-010 – 1 szt.
Zasilacz ZSP135-DR-5A-3 AKU (2x40Ah) – 1 szt. 
z rurą montowaną do konstrukcji wsporczej tras kablowych
Moduł monitorujący EWK-4001 – 2 szt.

[bookmark: _Hlk150854994]Stacja radarowa ”RZESZÓW” w miejscowości Rzeszów  gm. Trzebownisko.
1. 2 szt. urządzenie gaśnicze typu GSE-2x (pomieszczenie aparaturowe 1 szt., UPS – 1 szt.), 
1. 2 szt. gaśnica proszkowa 6kg GP ABC (pomieszczenie aparaturowe 1 szt., klatka schodowa 1 szt.)
Nazwa i model centrali: POLON ALFA 4100
Optyczna czujka dymu  DUR – 4043 – 7 szt.
Czujka wielodetektorowa DOT-6046 – 1 szt.
Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M – 2 szt.
Moduł monitorujący EWK-4001 – 2 szt.
Moduł sterujący EWS-4001 – 2 szt.
Sygnalizator akustyczny SAW-6102 – 2 szt.
Sygnalizator akustyczny-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk2 – 1 szt

Stacja radarowa ”PASTEWNIK” w miejscowości Pastewnik gm. Marciszów.
a) 1 szt. gaśnica śniegowa 5kg GS-5x BC/X (agregat), 
b) 2 szt. urządzenie gaśnicze GSE-2x (pomieszczenie aparaturowe 1 szt., UPS – 1 szt.), 
c) 2 szt. gaśnica proszkowa 6kg GP ABC (pomieszczenia u podstawy wieży radarowej 1 szt. oraz pomieszczenie aparaturowe 1 szt.)
Nazwa i model centrali sygnalizacji pożaru: POLON 4100
Optyczna czujka dymu  DUR – 4043 – 10 szt.
Ręczny ostrzegacz pożaru 4001M – 2 szt.
Uniwersalna czujka dymu DUO-6043 – 2 szt.
Sygnalizator akustyczny-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk2 – 1 szt.
Uniwersala czujka ciepła TUN-4043 – 1 szt.

[bookmark: _Hlk150855076]Stacja radarowa ”ŚWIDWIN” w miejscowości Świdwin  m. Świdwin.
1. 1 szt. gaśnica śniegowa 5kg GS-5x BC/X (agregat), 
1. 2 szt. urządzenie gaśnicze GSE-2x (pomieszczenie aparaturowe 1 szt., UPS – 1 szt.), 
1. 1 szt. gaśnica proszkowa 6kg GP ABC (pomieszczenie aparaturowe)
Nazwa i model centrali: POLON ALFA 4100
Optyczna czujka dymu  DUR – 4043 – 8 szt.
Czujka wielodetektorowa DOT-6046 – 1 szt.
Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M – 3 szt.
Moduł monitorujący EWK-4001 – 2 szt.
Moduł sterujący EWS-4001 – 2 szt.
Sygnalizator akustyczny SAW-6102 – 3 szt.
Sygnalizator akustyczny-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk2 – 1 szt.

Stacja radarowa ”RAMŻA”w miejscowości Ramża gm. Czerwionka-Leszczyny.
1. 1 szt. gaśnica śniegowa 5kg GS-5x BC/X (agregat), 
1. 2 szt. urządzenie gaśnicze GSE-2x (pomieszczenie aparaturowe 1 szt., UPS – 1 szt.), 
1. 2 szt. gaśnica proszkowa 6kg GP ABC (pomieszczenia u podstawy wieży radarowej 1 szt. oraz pomieszczenie aparaturowe 1 szt.)
Nazwa i model centrali: POLON ALFA 4100
Optyczna czujka dymu  DUR – 4043 – 11 szt.
Czujka wielodetektorowa DOT-4046 – 1 szt.
Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M – 3 szt.
Moduł monitorujący EWK-4001 – 2 szt.
Moduł sterujący EWS-4001 – 2 szt.
Sygnalizator akustyczny-wewnętrzny SA-K7N – 1 szt.
Sygnalizator akustyczny-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk2 – 1 szt.

[bookmark: _Hlk150855014]Stacja radarowa ”POZNAŃ” w miejscowości Poznań gm. Tarnowo Podgórne
1. 1 szt. gaśnica śniegowa 5kg GS-5x BC/X (agregat),
1. 2 szt. urządzenie gaśnicze GSE-2x (pomieszczenie aparaturowe 1 szt., UPS – 1 szt.), 
1. 1 szt. gaśnica proszkowa 6kg GP ABC (pomieszczenie aparaturowe)
Nazwa i model centrali: POLON ALFA 4100
Optyczna czujka dymu  DUR – 4043 – 9 szt.
Czujka wielodetektorowa DOT-6046 – 1 szt.
Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M – 3 szt.
Moduł monitorujący EWK-4001 – 2 szt.
Moduł sterujący EWS-4001 – 2 szt.
Sygnalizator akustyczny SAW-6102 – 3 szt.
Sygnalizator akustyczny-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk2 – 1 szt.

Stacja radarowa ”UŻRANKI” gmina Mrągowo, obręb Użranki
a) 1 szt. gaśnica śniegowa 5kg GS-5x BC/X (agregat), 
b) 2 szt. urządzenie gaśnicze GSE-2x (pomieszczenie aparaturowe 1 szt., UPS – 1 szt.), 
c) 2 szt. gaśnica proszkowa 6kg GP ABC (pomieszczenia u podstawy wieży radarowej 1 szt. oraz pomieszczenie aparaturowe 1 szt.)
Nazwa i model centrali: POLON ALFA 4100
Optyczna czujka dymu  DUR – 4043 – 10 szt.
Czujka wielodetektorowa DOT-4046 – 1 szt.
Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M – 3 szt.
Moduł monitorujący EWK-4001 – 2 szt.
Moduł sterujący EWS-4001 – 2 szt.
Sygnalizator akustyczny SAW-6102 – 3 szt.
Sygnalizator akustyczny-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk2 – 1 szt.

Stacja radarowa ”GDYNIA-SZEMUD” pow. Wejherowski, gm. Szemud, Obr. Kamień, Dz. 439 (oddział leśny 253) leśnictwo: Kamień,
a) 1 szt. gaśnica śniegowa 5kg GS-5x BC/X 
b) 2 szt. urządzenie gaśnicze GSE-2x  
c) 2 szt. gaśnica proszkowa 6kg GP ABC 
Nazwa i model centrali: POLON ALFA 4100
Optyczna czujka uniwersalna  DUO – 6043 –  10 szt.
Czujka wielodetektorowa dymu i ciepła DOT-6046 –  1 szt.
Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M –  3 szt.
Moduł monitorujący EWK-4001 – 2 szt.
Moduł sterujący EWS-4001 – 2 szt.
Sygnalizator akustyczny SAW-6102 – 3 szt.
Sygnalizator akustyczny-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk2 – 1 szt.

Stacja radarowa ”BRZUCHANIA” Powiat Miechowski, Gmina Miechów, obszar wiejski, Obręb Brzuchania, Numer działki 63,
a) 1 szt. gaśnica śniegowa 5kg GS-5x BC/X 
b) 2 szt. urządzenie gaśnicze GSE-2x  
c) 2 szt. gaśnica proszkowa 6kg GP ABC 
Nazwa i model centrali: POLON ALFA 4100
Optyczna czujka dymu  DUR – 4043 – 9 szt.
Czujka optyczna uniwersalna DUR-4043 ze wskaźnikiem zadziałania – 7 szt.
Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M – 3 szt.
Sygnalizator akustyczny SAW-6102 –  5 szt.
Zasysający detektor dymu VEP-A00-1P z rurą montowaną w trzonie wieży – 1 szt.
Zasilacz ZSP100-4 (2x40Ah) – 1 szt. 
Moduł monitorujący EWK-4001 – 2 szt.
Moduł sterujący EWS-4001 – 2 szt.
Sygnalizator akustyczny-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk2 – 1 szt.
Puszka PP-1AN z bezpiecznikiem do sygnalizatorów – 6 szt.

Stacja radarowa ”GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY” Powiat krapkowicki, Gmina Zdzieszowice - obszar wiejski, Obręb Żyrowa, Numer działki, 45/1.
a) 1 szt. gaśnica śniegowa 5kg GS-5x BC/X 
b) 2 szt. urządzenie gaśnicze GSE-2x  
c) 2 szt. gaśnica proszkowa 6kg GP ABC 
Nazwa i model centrali: POLON ALFA 4100
Optyczna czujka dymu  DUR – 4043 – 9 szt.
Czujka optyczna uniwersalna DUR-4043 ze wskaźnikiem zadziałania – 8 szt.
Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M – 3 szt.
Sygnalizator akustyczny SAW-6102 –  4 szt.
Zasysający detektor dymu VEP-A00-1P z rurą montowaną w trzonie wieży – 1 szt.
Zasilacz ZSP100-4 (2x40Ah) – 1 szt. 
Moduł monitorujący EWK-4001 – 2 szt.
Moduł sterujący EWS-4001 – 2 szt.
Sygnalizator akustyczny-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk2 – 1 szt.
Puszka PP-1AN z bezpiecznikiem do sygnalizatorów – 5 szt.
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